Komunikat AWIZO WYSYŁKI 

DESADV

EANCOM97/EDIFACT D.96A

opracowany przez 
Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

wersja 1

Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska i będą przez nich stosowane i wymagane od partnerów handlowych w wymianie EDI. 

Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu DESADV EANCOM/EDIFACT.

3 października 2002

I. STRUKTURA KOMUNIKATU

Początek komunikatu

UNH - nagłówek komunikatu
BGM - początek komunikatu
DTM - data komunikatu
DTM - data dostawy

SG 1 RFF - numer zamówienia
SG 1 RFF numer WZ/numer listu przewozowego

SG 2 NAD - identyfikacja nabywcy
SG 2 NAD - identyfikacja dostawcy
SG 2 NAD - identyfikacja miejsca dostawy
SG 2 NAD - identyfikacja przewoźnika

SG 5 TOD - warunki dostawy

SG 6 TDT - szczegóły transportu

Część szczegółowa

SG 10 CPS - kolejność opakowań w przesyłce

SG 15 LIN - pozycja towarowa

SG 15 QTY - ilość wysłana

SG 15 FTX - informacja ogólna, dowolny tekst

SG 20 PCI - identyfikacja oznakowania opakowania

SG 21 GIN - numer identyfikacyjny towarów

Zakończenie komunikatu

UNT - liczba segmentów

Pogrubioną czcionką zaznaczono segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie.

Uwagi:

1. Każdy segmentu jest przedstawiony w kolejności w  jakiej  pojawia się w komunikatu (komunikacie). Opis segmenty składa się z    etykiety, atrybutu ważności (M)-obowiązkowy/ (C)-warunkowy, maksymalnej liczby powtórzeń, oraz opisu. 

2. Pierwsze  trzy  kolumny  zawierają  oryginalny  opis  segmentu  w standardzie UN/EDIFACT (etykieta segmentu i nazwa, atrybut    ważności, sposób prezentacji danych). Czwarta kolumna oraz  przykłady umieszczone pod opisem elementów danych dotyczą bezpośrednio EANCOM. Zawierają dodatkową charakterystykę segmentów 
warunkowych oraz wartości kodów używanych w danym segmencie.

2.1. Wszystkie segmenty obowiązkowe w UN/EDIFACT zachowują swój 
atrybut ważności w EANCOM.

2.2.  Dodatkowo  elementy  danych  w  segmentach  warunkowych   mogą 
posiadać jeden z pięciu atrybutów wymienionych poniżej:

R	- required 		- oznacza, że dany element musi być przesłany. 
A 	- advised		- oznacza, że EANCOM zaleca używanie tego elementu
D	- dependent		- oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych
 warunkach określonych przy pomocy dodatkowej danej. 
O	- optional 	 	- oznacza, że element może, ale nie musi być umieszczony 				  	  w komunikacie.
N	- not used		- oznacza, że element powinien być pominięty.
X    -  special	- oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy noty wyjaśniającej.

2.3. Jeżeli złożony element danych posiada atrybut N-nieużywany w opisie zostaną pominięte wszystkie jego elementy składowe.

3.  Wartości  stosowanych  kodów,  mogą  posiadać jeden z dwóch atrybutów: 

   - określony     *     	gwiazdka (*)  poprzedzająca  kod  oznacza,  że  tylko ten 
			kod może być zastosowany dla określonych danych w 
			konkretnym segmencie

   -  otwarty                   wszystkie  kody  umieszczone  w Zbiorze Elementów Danych 				             EANCOM są dostępne. W tabelkach zostały umieszczone kody 
			zaakceptowane przez Grupę ds. EDI. Korzystanie z innych kodów wymaga 
			uzgodnień dwustronnych.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGMENTÓW
                             
UNH  -  M	    1  -   NAGŁÓWEK  komunikatu
				
Funkcja:	otwarcie, identyfikacja i specyfikacja komunikatu.				
Numer segmentu:	1				
					
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
0062  Numer referencyjny
          komunikatu	M     an..14	M		Niepowtarzalny numer referencyjny wysyłającego. Kolejny numer komunikatu w wymianie. Element 0062 w segmencie UNT jest identyczny. Generowany przez wysyłającego.	
C009   IDENTYFIKATOR 
            KOMUNIKATU	M	M			
   0065   Identyfikator typu
              komunikatu	M     an..6	M	*	DESADV = Awizo wysyłki	
   0052   Numer wersji typu
              komunikatu	M     an...3	M	*	D = Katalog komunikatów	
   0054   Numer wydania	M     an...3	M
	*	96A = wersja 96A	
   0051   Agencja kontrolująca	M     an...2	M	*	UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, standardowe komunikaty Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSM)	
   0057   Kod przydzielony przez 
              stowarzyszenie	C     an..6	R	*	EAN005 = numer kontrolny wersji EAN	
0068   Identyfikator/referencje
           zwykłego dostępu	C    an...35	N			
S010  STATUS TRANSFERU	C	N
			
    0070  Kolejny numer	M     n...2
				
    0073  Pierwsza/ostatnia sekwencja wskaźnika transferu komunikatu	C     a1

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do otwarcia, identyfikacji i specyfikacji komunikatu.

Elementy danych 0065, 0052, 0054 i 0051 wskazują, że komunikat „Awizo wysyłki” UNSM jest oparty na katalogu D.96A pod kontrolą ONZ.

Element 0057: wskazuje, że jest to komunikat EANCOM wersja 005 na podstawie  "Awizo wysyłki" UNSM. 

Przykład:

UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EAN005'

BGM - M	1 - POCZĄTEK  KOMUNIKATU		
Funkcja : 	wskazanie typu i funkcji komunikatu oraz przekazanie numeru identyfikacyjnego.		
Numer segmentu:	2		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
C002   NAZWA DOKUMENTU/
            KOMUNIKATU	C	R			
    1001  Nazwa dokumentu/
              komunikatu kodowana	C     an...3	R	*	351 = Awizo wysylki
	
    1131  Kwalifikator listy kodów	C     an..3	N		
	
 3055  Kod agencji odpowiedzialnej	C     an..3	X	*	9 = EAN 	
    1000  Nazwa dokumentu/
              komunikatu	C     an..35	O			
1004  Numer dokumentu/
           komunikatu	C     an..35	R		Numer awiza wysyłki przydzielany przez wysyłającego.	
1225  Funkcja komunikatu, 
           kodowana	C     an..3	R	*	9 = oryginał	
4343 Typ odpowiedzi, kodowany	C     an..3	N			

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do wskazania typu i funkcji komunikatu oraz transmisji numeru identyfikacyjnego.

Element danych 1004: Zaleca się, aby długość numeru dokumentu była ograniczona do maksimum 17 znaków.

Element danych 1225: 9 = Oryginał - oryginalna transmisja awiza wysyłki.

Przykład:

BGM+351+DES587441'

Uwagi do elementów z atrybutem X:

Element danych 3055 jest uwzględniany tylko wtedy, gdy używa się kodu wartości 35E do wskazania, że jest to awizo zwrotów.

DTM - C	10 - DATA/CZAS/OKRES		
Funkcja : 	specyfikacji daty i / lub czasu lub okresu.		
Numer segmentu:	3		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
C507   DATA/CZAS/OKRES
	M	M			
    2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M     an..3	M	*	137 = data/czas dokumentu/komunikatu
	
    2380  Data/czas/okres	C     an..35	R
			
    2379  Kwalifikator formatu
              daty/czasu/okresu	C     an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do podania daty awiza wysyłki.
 
Element danych 2005: Identyfikacja „daty/czasu dokumentu/komunikatu”  (wartość kodu 137) jest obowiązkowa w komunikacie ,,Awizo wysyłki''.

Przykład:

DTM+137:19971101:102'

DTM - C	10 - DATA/CZAS/OKRES		
Funkcja : 	specyfikacji daty i / lub czasu lub okresu.		
Numer segmentu:	3		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
C507   DATA/CZAS/OKRES
	M	M			
    2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M     an..3	M	*	17 = planowana data dostawy
	
    2380  Data/czas/okres	C     an..35	R
			
    2379  Kwalifikator formatu
              daty/czasu/okresu	C     an..3	R		102 = Format RRRRMMDD
203 = Format  RRRRMMDDGGMM 
          data, godzina i minuta	

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do podania daty dostawy.

Przykład:

DTM+2:19971101:102'

DTM+2+199711011200'  

SG1 - C 	10 - RFF-DTM
		
RFF - M	1 – ODNOŚNIK		
Funkcja : 	Podanie odnośnika.		
Numer segmentu:	4		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
C506  ODNOŚNIK	M	M		
	
   1153  Kwalifikator odnośnika	M       an...3	M		ON   = numer zamówienia (kupującego)
 	
   1154  Numer odnośnika	C       an..35	R

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do podania  numeru zamówienia.

Przykład:

RFF+ON+12332'

SG1 - C 	10 - RFF-DTM
		
RFF - M	1 – ODNOŚNIK		
Funkcja : 	Podanie odnośnika.		
Numer segmentu:	4		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
C506  ODNOŚNIK	M	M		
	
   1153  Kwalifikator odnośnika	M       an...3	M		DQ - numer WZ
AAS - numer listu przewozowego	
   1154  Numer odnośnika	C       an..35	R

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do podania numeru WZ  albo numeru  listu  przewozowego.

Przykład:

RFF+DQ+12332'

SG2 - C	10 - NAD-SG3-SG4	
		
NAD - M	1 -  NAZWA I ADRES		
Funkcja : 	specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:	6		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
3035 Kwalifikator strony	M   an..3	M		BY - nabywca
	
CO82  IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R
			
   3039 Identyfikacja partnera
	M  an..35  	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13	
   1131 Identyfikator listy kodów  
	C    an..3	N			
   3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C    an..3	R	*	9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do identyfikacji  nabywcy. Identyfikacja dostawcy i kupującego jest obowiązkowa w awizie wysyłki. 

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+BY+5412345000013::9'

SG2 - C	10 - NAD-SG3-SG4	
		
NAD - M	1 -  NAZWA I ADRES		
Funkcja : 	specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:	6		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
3035 Kwalifikator strony	M   an..3	M		SU - dostawca	
CO82  IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R
			
   3039 Identyfikacja partnera
	M  an..35  	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13	
   1131 Identyfikator listy kodów  
	C    an..3	N			
   3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C    an..3	R	*	9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do identyfikacji dostawcy Identyfikacja dostawcy i kupującego jest obowiązkowa w awizie wysyłki

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+SU+5412345000013::9'

SG2 - C	10 - NAD-SG3-SG4	
		
NAD - M	1 -  NAZWA I ADRES		
Funkcja : 	specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:	6		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
3035 Kwalifikator strony	M   an..3	M		DP - miejsce dostawy
	
CO82  IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R
			
   3039 Identyfikacja partnera
	M  an..35  	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13	
   1131 Identyfikator listy kodów  
	C    an..3	N			
   3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C    an..3	R	*	9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do identyfikacji miejsca dostawy.

Identyfikacja miejsca dostawy jest obowiązkowa, kiedy różni się od lokalizacji  nabywcy.

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+DP+5412345000013::9'

SG2 - C	10 - NAD-SG3-SG4	
		
NAD - M	1 -  NAZWA I ADRES		
Funkcja : 	specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:	6		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
3035 Kwalifikator strony	M   an..3	M		FW - przewoźnik
	
CO82  IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R
			
   3039 Identyfikacja partnera
	M  an..35  	M		Kody lokalizacyjne EAN - format n13	
   1131 Identyfikator listy kodów  
	C    an..3	N			
   3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C    an..3	R	*	9 = EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do identyfikacji przewoźnika. Identyfikacja przewoźnika jest zalecana, kiedy różni się od dostawcy.

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych EAN.

Przykład:

NAD+FW+5412345000013::9'

SG5- C	10 - TOD – LOC
		
TOD – M	1 - WARUNKI DOSTAWY LUB TRANSPORTU		
Funkcja:	specyfikacja warunków dostawy lub transportu.		
Numer segmentu:	10		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
4055  Funkcja warunków dostawy
           lub transportu, kodowana	C    an..3	R		2 = warunki dostawy
	
4215  Sposób płacenia opłat 
          przewozowych, kodowany	C    an..3	O			
C100  WARUNKI DOSTAWY LUB
           TRANSPORTU	C	R		
	
   4053  Warunki dostawy lub
             transportu, kodowane   	C    an..3	R	*	Używać INCOTERMS 1990 (Patrz zbiór kodów EANCOM)	

Uwagi do segmentu:

Segment służy do określenia warunków dostawy dla całego komunikatu ,,Awizo wysyłki''.

Przykład:

TOD+2++CPT'
 
Proponowane kwalifikatory dla DE 4215:

DF = określone przez dostawcę i kupującego
PC = opłacone z góry, ale obciążające klienta 

SG6-C	10 – TDT
		
TDT - M 	1 – SZCZEGÓŁY TRANSPORTU		
Funkcja:	specyfikacja szczegółów transportu, takich jak sposób i środki transportu, ich numer referencyjny przewozu oraz identyfikacja środków transportu.		
Numer segmentu:	12		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
8051  Kwalifikator etapu transportu	M     an..3	M		20 = główny transport
	
8028  Numer referencyjny przewozu	C     an..17	O		Numer odniesienia dotyczący transportu
	
C220  RODZAJ TRANSPORTU 	C	R		
	
   8067 Rodzaj transportu, kodowany	C     an..3	R		10 = morski
20 = kolejowy
30 = drogowy
40 = powietrzny
60 = multimodalny	

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do specyfikacji usług transportu mających zastosowanie w awizie wysyłki.

Przykład:

TDT+20++30'

SG10 - C	9999 - CPS - SG11 - SG15
		
CPS – M	1 - KOLEJNOŚĆ OPAKOWAŃ W PRZESYŁCE		
Funkcja:	podanie kolejności w jakiej fizyczne opakowania są umieszczone w przesyłce oraz opcjonalnie identyfikacja hierarchicznych powiązań pomiędzy poziomami pakowania.		
Numer segmentu:	17		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
7164  Hierarchiczny numer
          identyfikacyjny	M     an..12	M		1 	
7166  Identyfikacja warstwy
          nadrzędnej	C     an..12	R		
	
7075  Poziom pakowania, kodowany	C     an..3	N

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten jest stosowany do identyfikacji kolejności, w jakiej opakowania pojawiają się w przesyłce.

Przykład:

CPS+1'

SG10 – C

SG15 – C	9999 - CPS - SG11 - SG15

9999 - LIN‑PIA‑IMD‑MEA‑QTY‑DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23		
LIN – M	1 - POZYCJA TOWAROWA		
Funkcja:	identyfikacja pozycji towarowej i konfiguracji.		
Numer segmentu:	26		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
1082   Numer pozycji towarowej	C     n..6	R		Numer pozycji  towarowej w awizo wysyłki, wygenerowany przez aplikację	
1229   Żądanie / potwierdzenie
            działania, kodowane
	C     an..3	N		
	
C212  IDENTYFIKACJA NUMERU
           POZYCJI TOWAROWEJ	C 	X

   7140  Numer pozycji	C     an..35	R		Format n..14
EAN-8, EAN-13, UPC-A lub DUN-14 - numer wysyłanego towaru	
   7143  Rodzaj numeru, kodowany	C     an..3	R	*	EN = EAN
UP = UPC (Universal Product Code)	
 
Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do identyfikacji wysyłanej pozycji towarowej.

Przykład:

LIN+1++5412345123453:EN'
 
Uwagi do elementów z atrybutem  X: 

Element złożony C212 służy wyłącznie do identyfikacji kodów EAN/UPC. 

SG10 – C

SG15 – C	9999 – CPS - SG11 - SG15

9999 - LIN‑PIA‑IMD‑MEA‑QTY‑DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23		
QTY  - C	10 – ILOŚĆ		
Funkcja:	podanie właściwej ilości		
Numer segmentu:	30		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
C186  SZCZEGÓŁY ILOŚCI	M	M		
	
   6063  Kwalifikator ilości	M     an..3	M	*	12 = ilość wysyłana
	
   6060  Ilość	M     n..15	M		
	
   6411  Kwalifikator jednostki miary	C     an..3	X		KGM = kilogram
MTK = metry kwadratowe
LTR = litr
PCE = sztuka
PR = para (dwa przedmioty połączone)
TNE = tona metryczna (1000kg)

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do podania ilości produktu zidentyfikowanego w segmencie LIN, który zostanie lub został wysyłany.

Element danych 6411 jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy zidentyfikowane opakowanie jest o zmiennej ilości.

Przykład:

QTY+12:24'

SG10 – C

SG15 – C	9999 – CPS - SG11 - SG15

9999 – LIN‑PIA‑IMD‑MEA‑QTY‑DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23		
FTX – C	5- TEKST WOLNY		
Funkcja : 	podanie informacji w formie normalnego lub zakodowanego tekstu.		
Numer segmentu:	33		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
4451  Kwalifikator tematu tekstu	M     an..3	M		AAI = informacja ogólna
ZZZ = obustronnie zdefiniowany	
4453  Funkcja tekstu, kodowana 
	C     an..3	O	*	1 = tekst do późniejszego wykorzystania, nie ma wpływu na przetwarzanie komunikatu	
C107  ODNOŚNIK TEKSTU	C	X			
    4441  Tekst wolny, kodowany	M     an..3	M			
    1131  Kwalifikator listy kodów  	C     an..3	O			
  3055 Kod agencji odpowiedzialnej
	C     an..3	O			
C108  TEKST DOSŁOWNY	C	X			
   4440  Tekst wolny  	M    an..70	M			
   4440  Tekst wolny	C     an..70	O			
   4440  Tekst wolny	C     an..70	O			
   4440  Tekst wolny  	C     an..70	O			
   4440  Tekst wolny	C     an..70	O			
3453  Język, kodowany	C     an..3	X		ISO 639 kod dwuznakowy, alfanumeryczny

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest używany do podania informacji w formie normalnego lub zakodowanego tekstu.

Przykład:

FTX+ZZZ+1+002'

Uwagi do elementów z atrybutem  X: 

Złożony element danych C107 jest stosowany tylko wtedy, gdy partnerzy handlowi wcześniej uzgodnili użycie wzajemnie zdefiniowanych wartości kodu.

Złożony element danych C108 wykorzystuje się tylko wtedy, gdy nie można zastosować tekstu zakodowanego.

Złożony element danych 3453 jest stosowany tylko wtedy, gdy nie zakodowany tekst wolny został podany w elemencie danych C108.

SG10 – C

SG15 – C
 
SG18 – C	9999 - CPS - SG11 - SG15

9999 - LIN‑PIA‑IMD‑MEA‑QTY‑DLM-DTM-FTX-SG16-SG18-SG20-SG23
					
9999 - PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22	
PCI – M	1 - IDENTYFIKACJA OPAKOWANIA	
Funkcja:	specyfikacja oznaczeń i etykiet na indywidualnych opakowaniach lub jednostkach fizycznych.	
Numer segmentu:	39	
		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
4233  Instrukcje znakowania, kodowane	C	O		33E = oznakowane przez SSCC - seryjny numer jednostki wysyłkowej (kod EAN)	

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest używany do podania informacji o oznaczeniach i etykietach związanych z produktem zidentyfikowanym w segmencie LIN.

Przykład:

PCI+33E'

SG10 – C

SG15 – C
 
SG20 – C

SG21 – C	9999 - CPS - SG11 - SG15

9999 – LIN- PIA- IMD- MEA - QTY- DLM - DTM - FTX - SG16-SG18-SG20-SG23

9999 - PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22

   10 – GIN-DLM		
GIN – M	1 - numer identyfikacyjny towarów		
Funkcja:	podanie określonych numerów identyfikacyjnych, pojedynczych numerów lub zakresów.		
Numer segmentu:	43		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
7405  Kwalifikator numeru identyfikacyjnego	M     an..3	M	*	BJ = SSCC - seryjny numer jednostki wysyłkowej
BN= numer seryjny
BX = numer partii
	
C208  ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	M	M			
   7402  Numer identyfikacyjny	M     an..35	M			
   7402  Numer identyfikacyjny
	C     an..35	O			
C208  ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O		
	
   7402  Numer identyfikacyjny	M     an..35	M			
   7402  Numer identyfikacyjny	C     an..35	O			
C208  ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O			
   7402  Numer identyfikacyjny	M     an..35	M			
   7402  Numer identyfikacyjny	C     an..35	O			
C208  ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O			
   7402  Numer identyfikacyjny	M     an..35	M			
   7402  Numer identyfikacyjny	C     an..35	O			
C208  ZAKRES NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH	C	O			
   7402  Numer identyfikacyjny	M     an..35	M			
   7402  Numer identyfikacyjny	C     an..35	O			

Uwagi do segmentu:
Segment ten służy do podania dodatkowych numerów identyfikacyjnych odnoszących się do pozycji towarowej określonej w segmencie LIN. 

W EANCOM zaleca się stosowanie kodu SSCC - seryjnego numeru jednostki wysyłkowej, do jednoznacznej identyfikacji indywidualnych opakowań transportowych.
W tym segmencie można określić pojedynczy numer SSCC lub zakres numerów opakowań, w których znajduje się towar wymieniony w segmencie LIN. 

Przykład:

GIN+BJ+354123450000000014:354123450000000106+354123450000000120'

W przykładzie towar występuje w opakowaniach oznaczonych  kolejnymi numerami SSCC od 354123450000000014 do 354123450000000106 oraz 354123450000000120.

UNT – M
	1 -  ZAKOŃCZENIE KOMUNIKATU
		
Funkcja:	zakończenie i sprawdzenie kompletności komunikatu.		
Numer segmentu:	49		
			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
	
0074  Liczba segmentów w
          komunikacie	M     n..6	M		Całkowita liczba segmentów w komunikacie jest tutaj podana.	
0062  Numer referencyjny
          komunikatu	M     an..14	M		Numer referencyjny komunikatu podany tutaj powinien być równy podanemu w segmencie UNH.	

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest obowiązkowym segmentem UN/EDIFACT. Musi to być zawsze ostatni segment komunikatu.

Przykład:

UNT+45+ME000001'